**OPŠTINA BAR**

Broj: 01-018/20-713/2

Datum: 06.04.2020. godine


**IZMJENA I DOPUNA I TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Izmjena, odnosno dopuna tenderske dokumentacije broj 01-018/20-713 od 13.03.2020. godine za izvođenje radova za izgradnju saobraćajnice „Ulica 2“ između zone „G“ i zona „A“ i zona „Aa“, po DUP-u Ilino, sa pratećom infrastrukturom

# **I Mijenja odnosno dopunjuje se tenderska dokumentacija u dijelu – „Tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke, odnosno predmjer radova 1. Saobraćaj “ IV Ostalo pod rednim brojem 8.**

i glasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **IV OSTALO** | Betoniranje betonskih elemenata oivičenja betonom MB-30 | m3 | 40.16 |  |  |  |  | |
| 2. | Iskop u materijalu III i IV kategorije za potrebe izgradnje potpornog zida | m3 | 183.32 |  |  |  |  | |
| 3. | Zasip potpornog zida do donjeg noseceg sloja | m3 | 96.20 |  |  |  |  | |
| 4. | Betoniranje temeljne stope zidova, MB30, MM100, M-8. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplate | m3 | 47.85 |  |  |  |  | |
| 5. |  | Betoniranje tijela zidova, MB30, MM100, M-8, u dvostranoj oplati. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona sa izvođenjem barbakana ,uz uračunat utrošak potrebne oplate | m3 | 49.50 |  |  |  | |  |
| 6. |  | Betoniranje libažnog sloja ispod zidova, debljine 10 cm, MB15. | m3 | 18.15 |  |  |  | |  |
| 7. | Nabavka i ugradnja armature | kg | 6,047.00 |  |  |  | |  |
| 8. | Izrada ograde na zidovima uz pješačke staze.  Ograda se formira od čeličnih kutijastih hladno oblikovanih profila, medjusobnim direktnim zavarivanjem elemenata ispune i okvira ugaonim kontinuiranim šavovima 3.00mm . Ograda se izvodi u radionici prema detaljima iz projekta .Ograda se premazuje sa dva osnovna i tri zaštitna premaza od kojih se prvi osnovni premaz izvodi u radionici a ostali nakon ugradnje ograde . Prijenanošenja premaza elementi ograde moraju biti očišćeni od korozije i prljavštine .Radovi na izradi ograde primaju se u radionici prije premazivanja osnovnim premazom .  Sav materijal potreban za izvodjenje kompletne pozicije mora zadovoljavati važeće standarde o kvalitetu ( osnovni material,elektrode, antikorozivna zaštita, zaštitni premazi). | m1 | 165.00 |  |  |  | |  |
|  |  | **UKUPNO** | | | |  |  | |  |

****

**Ostali dio tenderske dokumentacije ostaje nepromijenjen.**

**KOMISIJA ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDA**