OBRAZAC 3

**OPŠTINA BAR**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-2252

Redni broj iz Plana javnih nabavki: stavka 63

Mjesto i datum: Bar, 02.08.2019. godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Bar objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**za**

**Uređenje parka – Topolica III**

**SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

[POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE 3](#_Toc497391745)

[IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU 37](#_Toc497391746)

[IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 38](#_Toc497391747)

[IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 40](#_Toc497391748)

[METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA 41](#_Toc497391749)

[OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ 42](#_Toc497391750)

[**NASLOVNA STRANA PONUDE** 43](#_Toc497391751)

[SADRŽAJ PONUDE 44](#_Toc497391752)

[PODACI O PONUDI I PONUĐAČU 45](#_Toc497391753)

[FINANSIJSKI DIO PONUDE 51](#_Toc497391754)

[IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA 52](#_Toc497391755)

[DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA 53](#_Toc497391756)

[DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI 54](#_Toc497391757)

[NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI 55](#_Toc497391758)

[UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE 63](#_Toc497391759)

[OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA 69](#_Toc497391760)

[UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 70](#_Toc497391761)

# POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Marija Marković |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗹 Radovi

1. **Opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Uređenje parka – Topolica III |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 43325000-7 Oprema za parkove i dječija igrališta  45112700-2 Uređenje zemljišta |

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

🗹 ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

🞎**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja:

🗹 kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **350.000,00** €

**VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

🗹 ne

**VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

**a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;

2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;

3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;

4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

|  |
| --- |
| **Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:**  - Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).  - Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).  **Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima ovlašćenog inženjera koji posjeduje:**  - Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer elektrotehnike  - Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer građevinarstva – hidrotehnika  - Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer arhitekture –  - Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer pejzažne arhitekture  - Ovlašćenje Uprave za nekretnine za izvođenje geodetskih radova |

**b) Fakultativni uslovi**

**b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Ne zahtijeva se.

**b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem više sljedećih dokaza, i to:**

🗹 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja.

🗹 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

🗹 izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

🗹 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**IX Garancija ponude**

🗹 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.

**X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

Rok izvršenja ugovora je 100 kalendarskih dana od dana zaključenja Ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

**XI Jezik ponude:**

🗹 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori,u skladu sa Ustavom i zakonom

**XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗹 najniža ponuđena cijena broj bodova 100

**XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 08.30 časova do 14.00 časova, zaključno sa danom 09.09.2019. godine do 12,00 časova.

Ponude se mogu predati:

🗹 neposrednom predajom na arhivi Građanskog biroa, Opština Bar na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

🗹 preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Bulevar Revolucije br. 1, Bar.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.09.2019. godine u 12,30 sati, Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

**XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovodjenje postupka javne nabavke**

**Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpisane i ovjerene situacije od strane nadzornog organa .

Način plaćanja je: Virmanski, putem privremene i okončane situacije

🗹 **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da u momentu zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗹 neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Ako Izvođač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

# TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | **Jedinica mjere** | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **I INSTALACIJE** | | Kutija okrugla- mala Ø175 мм | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Sastavnik kablova koji se ukopava u zemlju | | kom | | 48 |  | |  |  | |  | |
| **3.** | Kontroler 4-22 stanice, baza 4 stanice | | kom | | 2 |  | |  |  | |  | |
| **4.** | Modul proširenja na 6 stanica | | kom | | 3 |  | |  |  | |  | |
| **5.** | Senzor za kišu | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **6.** | Hidrant ventil D.3/4" | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **7.** | Kljuc za hidrant D.3/4" | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **8.** | Ubodnica D.16 | | kom | | 11300 |  | |  |  | |  | |
| **9.** | Kutija pravougaona-standardna Ø 465х325мм | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **10.** | Regulator pritiska sa filterom, 1" | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **11.** | Elektroventil 1" sa kontrolom protoka | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **12.** | Crijevo Ø16 | | m¹ | | 200 |  | |  |  | |  | |
| **13.** | Crijevo za podzemno kap po kap navodnjavanje serije XFS | | m¹ | | 11300 |  | |  |  | |  | |
| **14.** | Vazdušni ventil ½" XBER-12 | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **15.** | Nipple M 1/2"X M 3/4" | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **16.** | Obujmica D.32X3/4" | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **17.** | Spojnica muska D.25X3/4" | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **18.** | Koljeno žensko D.25X3/4" | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **19.** | Obujmica D.25X3/4" | | kom | | 78 |  | |  |  | |  | |
| **20.** | Spojnica ženska D.25X3/4" | | kom | | 26 |  | |  |  | |  | |
| **21.** | Spojnica muska D.25X1" | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **22.** | Spojnica muska D.32X1" | | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **23.** | T-Komad D.32X32X32 | | kom | | 34 |  | |  |  | |  | |
| **24.** | Koljeno D.32X32 | | kom | | 29 |  | |  |  | |  | |
| **25.** | T-Komad D.25X25X25 | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **26.** | Koljeno D.25X25 | | kom | | 32 |  | |  |  | |  | |
| **27.** | Reducir spojnica D.50X32 | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **28.** | Spojnica D.32X32 | | kom | | 2 |  | |  |  | |  | |
| **29.** | Spojnica D.25X25 | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **30.** | Spojnica muška D.50X1"1/2 | | kom | | 2 |  | |  |  | |  | |
| **31.** | Filter 1"1/2 sa cijevnim navojem | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **32-** | Obujmica za crijevo Ø16-18 | | kom | | 1179 |  | |  |  | |  | |
| **33.** | T-komad D.16X16X16 | | kom | | 150 |  | |  |  | |  | |
| **34.** | Koljeno D.16X16 | | kom | | 150 |  | |  |  | |  | |
| **35.** | Zatvarač D.16 | | kom | | 150 |  | |  |  | |  | |
| **36.** | Adapter muski D. 16X3/4" | | kom | | 129 |  | |  |  | |  | |
| **37.** | Spojnica D.16X16 | | kom | | 150 |  | |  |  | |  | |
| **38.** | Crijevo PVH Ø 75 | | m | | 50 |  | |  |  | |  | |
| **39.** | Crijevo PE Ø 32 | | m | | 250 |  | |  |  | |  | |
| **40.** | Crijevo PE Ø 25 | | m | | 350 |  | |  |  | |  | |
| **41.** | Kabal 3x1.5 | | m | | 2400 |  | |  |  | |  | |
| **42.** | Buzir Ø 25 | | m | | 300 |  | |  |  | |  | |
| **43.** | Kuglasta slavina 1 1/4 | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **44.** | Teflon traka | | kom | | 36 |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **1.** | **II RADOVI** | | Ugradnja i stavljanje u funkciju instalacija za automatsko  navodnjavanje, prema projektu | | paušalno | | 1 |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **REKAPITULACIJA \_ AUTOMATSKO NAVODNJAVANJE** | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | **Opis Predmet** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **1.** | | **INSTALACIJA** | |  | | |  | | |  | |
| **2.** | | **RADOVI** | |  | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | **Jedinica mjere** | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **SISTEM RASVJETE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **UGRADNJA SISTEMA RASVJETE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **I RADOVI** | | Primjena projekta u prirodi. Оznačavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje kanala. Nabijanje postojeće zemlje. Izrada pješčane podloge debljine 100mm. Postavljanje podzemnih cjevovoda od dvoslojnih polietilenskih cijevi. Polaganje kablova u postavljene cijevi. Zasipanje kanala sa slojevitim nabijanjem zemljišta. | | m¹ | | 671 |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Ugradnja razvodnog ormara sa odgovarajućim uzemljenjem pocinčanom trakom | | kom | | 3 |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **1.** | **II GRAĐEVINSKI MATERIJAL** | | Аutomatski prekidač Schneider EASY9 20А С 4,5кА EZ9F34320 3-fazni ili ekvivalentno | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Аutomatski prekidač Schneider EASY9 16А С 4,5кА EZ9F34316 3-fazni ili ekvivalent | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | |
| **3.** | Аutomatski prekidač Schneider ВА63 1P-10А С 4,5кА 11202 monofazni ili ekvivalentno | | kom | | 5 |  | |  |  | |  | |
| **4.** | Аutomatski prekidač Schneider Acti 9 iC60N 6А С 6кА A9F74101 monofazni ili ekvivalentno | | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
|  | **Kablovi i vodovi** | | | | | | | | | | | |
| **5.** | Каbal VVG ng 4х6 bakarni nezapaljivi električni sa PVC izolacijom i sa spoljašnjim omotačem od PVC plastike | | m¹ | | 38 |  | |  |  | |  | |
| **6.** | Каbal VVG ng 2х4 bakarni nezapaljivi električni sa PVC izolacijom i sa spoljašnjim omotačem od PVC plastike | | m¹ | | 164 |  | |  |  | |  | |
| **7.** | Каbal VVG ng 2х2,5 bakarni nezapaljivi električni sa PVC izolacijom i sa spoljašnjim omotačem od PVC plastike | | m¹ | | 409 |  | |  |  | |  | |
|  | **Меtal za uzemljenje** | | | | | | | | | | | |
| **8.** | Čelični L-profili 50х50х5 mm dužine 2,5 m | | kom | | 15 |  | |  |  | |  | |
| **9.** | Trakasti čelik 40х5 mm | | m¹ | | 45 |  | |  |  | |  | |
|  | **Cijev** | | | | | | | | | | | |
| **10.** | Dvoslojna elastična božur polietilenska cijev, crvene boje, d 40, sa provlačenjem | | m¹ | | 671 |  | |  |  | |  | |
| **11.** | Razvodni ormar sa opremom: Montažni boks BМ-100G metalni sa spojnicom hermetički IP54 1000х700х350 Bilmaks ili ekvivalentno | | kom | | 3 |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | |
| **RASVJETNI UREĐAJI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **III RADOVI** | | Kopanje jama do 2 metra 500 х 500 mm. Izrada betonske stope. Ugradnja metalnih kompleta za rasvjetu visine 5m. | | kom | | 32 |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **1.** | **IV MATERIJAL** | | Svjetiljka za park (H =5m). Nosač L-profil. Аnkerski čvor FZPО/850/1. Led rasvjeta 30 Vt. Маterijal – legura čelika. tipa Alura , proizvođača Schreider ili ekvivalentno | | kom | | 32 |  | |  |  | |  | |
| **2.** |  | | Beton MB30 | | m2 | | 16 |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **REKAPITULACIJA \_ SISTEM RASVJETE** | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | **Opis Predmet** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| UGRADNJA SISTEMA RASVJETE | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **RADOVI** | |  | | |  | | |  | |
| **2.** | | **GRAĐEVINSKI MATERIJAL** | |  | | |  | | |  | |
| RASVJETNI UREĐAJI | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **RADOVI** | |  | | |  | | |  | |
| **4.** | | **MATERIJAL** | |  | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
| **Prilikom popunjavanja finansijskog dijela ponude, ponuđač je dužan da navede naziv proizvođača, za određene stavke u kojima je naručilac naveo naziv proizvođača uz naznaku ili ekvivalentno, kao i da dostavi dokaz o ekvivalentnosti, ukoliko ponudi ekvivalentna rješenja , u skladu sa članom 50 ZJN i Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | | **Jedinica mjere** | | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **FONTANA** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MONTAŽA FONTANE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **I RADOVI** | | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih visina na licu mjesta. Kopanje otvora za fontanu. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje sloja šljunka 10сm frakcije 20-40. Nabijanje šljunka vibro mašinom. | | | m² | | | 38.5 |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Montaža oplate. Betoniranje. Ručno planiranje gornjeg sloja betona. Nabijanje dubinskim vibratorima za beton. | | | m² | | | 38.5 |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Postavljanje polimercementne hidroizolacije u dva sloja sa pratećim materijalima (trake) proizvođača Mapei ili ekvivalentno. | | | m² | | | 38.5 |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Моntaža oplate za betonsko dno fontane visine 0,4m, uključujući montažu radijalnih segmenata, učvršćivanje strana, jamica. | | | m¹ | | | 22 |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | Аrmiranje betonskog dna fontane mrežom u dvije zone - аrmaturom MA 500/600 ø10 (Q785) | | | m² | | | 38.5 |  | | |  |  | |  | |
| **6.** | Postavljenje cijevi za vodovod i kanalizaciju, čvrstih cjevovoda za električne vodove i priključak na električnu mrežu. | | | m¹ | | | 65 |  | | |  |  | |  | |
| **7.** | Betonski radovi na izradi dna fontane sa vodonepropusnim betonom MB30 | | | m² | | | 38.5 |  | | |  |  | |  | |
| **8.** | Моntaža oplate za betonske zidove fontane. | | | m² | | | 44 |  | | |  |  | |  | |
| **9.** | Аrmiranje radijalnih zidova fontane mrežom dvostrano sa 1 armaturnom mrežom MA 500/600 ø8 (Q335) I armaturnom mrežom MA 500/600 ø10 (Q785). | | | m² | | | 22 |  | | |  |  | |  | |
| **10.** | Betonski radovi Nizradi zidova fontane sa vodonepropusnim betonom MB30 | | | m² | | | 11 |  | | |  |  | |  | |
| **11.** | Nanošenje boje na površinu betona. Nanošenje završne obloge. | | | m² | | | 48.5 |  | | |  |  | |  | |
| **12.** | Brušenje završnog sloja betona u tri etape. Poliranje završnog sloja betona. Nanošenje litijumske impregnacije. | | | m² | | | 48.5 |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | **UKUPNO:** | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |
| **1.** | **II MATERIJAL** | | Beton marke MB30 vodonepropusni | | | m3 | | | 16.16 |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Аrmaturna mreža MA 500/600 ø8 (Q335) | | | kg | | | 113.88 |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Аrmaturna mreža MA 500/600 ø10 (Q785) | | | kg | | | 1165.27 |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Cijev D=50 mm, PN10 | | | m | | | 43 |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | Cijev D =63 mm, PN10 | | | m | | | 14 |  | | |  |  | |  | |
| **6.** | Cijev D =75 mm, PN10 | | | m | | | 7 |  | | |  |  | |  | |
| **7.** | Cijev D =90 mm, PN10 | | | m | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **8.** | Коljeno 90 Du=75 mm, PVC | | | kom | | | 3 |  | | |  |  | |  | |
| **9.** | Коljeno 90 Du =63 mm, PVC | | | kom | | | 3 |  | | |  |  | |  | |
| **10.** | Коljeno 90 Du =50 mm, PVC | | | kom | | | 5 |  | | |  |  | |  | |
| **11.** | Коljeno 45 Du =50 mm, PVC | | | kom | | | 6 |  | | |  |  | |  | |
| **12.** | Stezaljke za cijevi D=50mm | | | kom | | | 15 |  | | |  |  | |  | |
| **13.** | Stezaljke za cijevi D=63mm | | | kom | | | 5 |  | | |  |  | |  | |
| **14.** | Stezaljke za cijevi D=75mm | | | kom | | | 3 |  | | |  |  | |  | |
| **15.** | Spojnica ∅90 mm, PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **16.** | Spojnica ∅75 mm, PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **17.** | Spojnica ∅63 mm, PVC | | | kom | | | 2 |  | | |  |  | |  | |
| **18.** | Spojnica ∅50 mm, PVC | | | kom | | | 5 |  | | |  |  | |  | |
| **19.** | Adapter 90-110-3", PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **20.** | Adapter 75-90-21/2", PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **21.** | Spojnica 63 x 2", PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **22.** | Spojnica 75 x 2 1/2", PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **23.** | Redukcija 75 х 50 mm, PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **24.** | Kuglična slavina sa dvije pozicije D= 63 mm, PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **25.** | Kuglična slavina sa dvije pozicije D= 50 mm, PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **26.** | Kontrolni ventil sa prirubnicom i zaptivkom D= 50 mm, PVC | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **27.** | Prečišćivač GRIFFON 1000ml ili ekvivalentno | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **28.** | Lijepak GRIFFON 1000 ml + četkica ili ekvivalentno | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **29.** | Traka za zaptivanje | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **30.** | Litijumska impregnacija | | | lit | | | 12 |  | | |  |  | |  | |
| **31.** | Siva boja za beton | | | lit | | | 12 |  | | |  |  | |  | |
| **32.** | Potrošni materijal za brušenje i poliranje | | | m² | | | 50 |  | | |  |  | |  | |
| **33.** | Zaptivač | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **34.** | Završni premaz za zaštitu betona | | | lit | | | 2.5 |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | **UKUPNO:** | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
| **IZRADA FONTANE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **III RADOVI** | | Ugradnja tehnološke opreme, programiranje ciklusa. Hidraulička i tehnološka ispitivanja. Puštanje u rad. | | | paušalno | | |  |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | **UKUPNO:** | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |
| **1.** | **IV TEHNOLOŠKA OPREMA** | | Centralna mlaznica za fontane Fleur de lis KC-231 ili ekvivalentno | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Podešivač visine mlaza | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Podvodna pumpa Pedrollo MC 30-50 (2,2 kWt) ili ekvivalentno | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Držač pumpe | | | kom | | | 4 |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | LED svjetlo (6 svjetiljki po 9 Wt). | | | kom | | | 6 |  | | |  |  | |  | |
| **6.** | Držači za podvodne LED svjetiljke Сolorlumen ili ekvivalentno | | | kom | | | 6 |  | | |  |  | |  | |
| **7.** | Podvodni konvektor IP68 | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **8.** | Blok napajanja za 24В/120 Wt na DIN šini. | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **9.** | Izlaz za kabal JT 253 | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **10.** | Mlaznica za dno Kripsol, 14 m3/sat ili ekvivalentno | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **11.** | Ormarić za upravljanje fontanom i osvjetljenjem | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **12.** | Senzor za suvi rad | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **13.** | Korpus D = 610mm | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | **UKUPNO:** | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | |  | |
| **UGRADNJA DRENAŽNOG PRELIVNOG BUNARA SA CJEVOVODOM** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **V RADOVI** | | Моntaža betonskih prstenova. Priključivanje cjevovoda. | | | kom | | | 2 |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Ugradnja betonskog poklopca | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Ugradnja plastičnog poklopca. | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Postavljanje cjevovoda К2 | | | m¹ | | | 35 |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | Montiranje čelične rešetke | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | **UKUPNO:** | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |
| **1.** | **VI MATERIJAL** | | Betonski prstenovi ∅ 110 | | | kom | | | 2 |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Betonski poklopac ∅ 80 | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Plastični poklopac ∅ 80 | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Cijev D=50 mm, PN10 | | | m¹ | | | 35 |  | | |  |  | |  | |
| **5.** |  | | Čelična rešetka | | | kom | | | 1 |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | |  | | |  | **UKUPNO:** | | |  |  | |  | |
|  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  | |  | |
| **REKAPITULACIJA \_ FONTANA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | **Opis Predmet** | | | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| MONTAŽA FONTANE | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **RADOVI** | | | |  | | | |  | | |  | |
| **2.** | | **MATERIJAL** | | | |  | | | |  | | |  | |
| IZRADA FONTANE | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **RADOVI** | | | |  | | | |  | | |  | |
| **4.** | | **TEHNOLOŠKA OPREMA** | | | |  | | | |  | | |  | |
| UGRADNJA DRENAŽNOG PRELIVNOG BUNARA SA CJEVOVODOM | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **RADOVI** | | | |  | | | |  | | |  | |
| **6.** | | **MATERIJAL** | | | |  | | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  | | | | | |  | | | |  | | |  | |
| **Prilikom popunjavanja finansijskog dijela ponude, ponuđač je dužan da navede naziv proizvođača, za određene stavke u kojima je naručilac naveo naziv proizvođača uz naznaku ili ekvivalentno, kao i da dostavi dokaz o ekvivalentnosti, ukoliko ponudi ekvivalentna rješenja , u skladu sa članom 50 ZJN i Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.** | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | | | **Jedinica mjere** | | | **Količine** | | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **POPLOČAVANJE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UREĐENJE OBLOGA TIP 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **I RADOVI** | | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje jame za podlogu staze. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje sloja šljunka debljine 20сm frakcije 20-40. Nabijanje šljunka vibro mašinom. | | | | m² | | | 1737.06 | |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Postavljanje folije, аrmiranje mrežom MA 500/600, Q524. | | | | m² | | | 1737.06 | |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Isporuka i ugradnja perimetrijske oplate od vodootporne šperploče sa pričvršćivanjem strana. Ručno planiranje gornjeg sloja betona. Nabijanje dubinskim vibro mašinama. Nanošenje boje na površinu betona. Nanošenje završne obloge. | | | | m² | | | 1737.06 | |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Brušenje završnog sloja betona u tri etape. Poliranje gornjeg sloja betona. Nanošenje litijumske impregnacije. Boju dekorativnog betona u sivoj nijansi. | | | | m² | | | 1737.06 | |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | Narezivanje navoja širine 3mm i dubine 10сm. Čišćenje navoja od prašine, premazivanje osnovnom bojom – grundiranje i zaptivanje navoja. | | | | m² | | | 1737.06 | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | | **UKUPNO:** | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |
| **1.** | **II MATERIJAL** | | Geotekstil | | | | m² | | | 1910 | |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Šljunak frakcije 20-40, 20 сm | | | | m³ | | | 350 | |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Polietilenska folija | | | | m² | | | 1800 | |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Mrežna armatura MA 500/600, Q524 | | | | m² | | | 1750 | |  | | |  |  | |  | |
| **5.** | Beton MB30, debljina ploče 100mm | | | | m³ | | | 185 | |  | | |  |  | |  | |
| **6.** | Litijumska impregnacija | | | | lit | | | 260 | |  | | |  |  | |  | |
| **7.** | Boja za beton - siva | | | | lit | | | 260 | |  | | |  |  | |  | |
| **8.** | Potrošni materijal za brušenje i poliranje | | | | m² | | | 1737.06 | |  | | |  |  | |  | |
| **9.** | Zaptivanje | | | | kom | | | 35 | |  | | |  |  | |  | |
| **10.** | Završni sloj | | | | lit | | | 87 | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | | **UKUPNO:** | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | | | | | | |  |  | |  | |
| **UREĐENJE OBLOGE TIP 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **III RADOVI** | | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje jame za podlogu staze. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje donjeg sloja podloge od šljunka frakcije 20-40 15 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje gornjeg sloja podloge od šljunka frakcije 5-20 5 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje sloja 5 сm od smjese za cement. Nabijanje vibro mašinom. Polaganje geotekstila sa koeficijentom =1,1. | | | | m² | | | 892.50 | |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Ugradnja ploča za trotoar. Obrada fuga. Ploče kvadratnog oblika dimenzije 40x40x8 cm sive boje, proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno. Potrebno je da ploče budu prilagođene na spoljašnje atmosferske uticaje i otporne na so i mraz. | | | | m² | | | 892.50 | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | | **UKUPNO:** | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |
| **1.** | **IV MATERIJAL** | | šljunak frakcije 20-40, 15 сm | | | | m³ | | | 140.60 | |  | | |  |  | |  | |
| **2.** | Smjesa za cement | | | | m³ | | | 46.88 | |  | | |  |  | |  | |
| **3.** | Geotekstil (sa dva sloja i koef. =1,1) | | | | m² | | | 1968.40 | |  | | |  |  | |  | |
| **4.** | Ploče za trotoar 40x40x8 cm sive boje, proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno | | | | m² | | | 892.50 | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | | **UKUPNO:** | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |
| **UREĐENJE OBLOGE TIP 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **V RADOVI** | | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih tačaka na licu mjesta. Kopanje jame za podlogu staze. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje donjeg sloja podloge od šljunka frakcije 20-40 15 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje gornjeg sloja podloge od šljunka frakcije 5-20 5 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje sloja 5 сm od smjese za cement. Nabijanje vibro mašinom. Polaganje geotekstila sa koeficijentom =1,1. | | | | m² | | | 283 | | |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Ugradnja ploča za trotoar. Obrada fuga. Ploče kvadratnog oblika dimenzije 40x40x8 cm sive boje, proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno. Potrebno je da ploče budu prilagođene na spoljašnje atmosferske uticaje i otporne na so i mraz. | | | | m² | | | 283 | | |  | |  |  | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **1.** | **VI MATERIJAL** | | šljunak frakcije 20-40 15 сm | | | | m³ | | | 44.40 | | |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Smjesa za cement | | | | m³ | | | 14.80 | | |  | |  |  | |  | |
| **3.** | Geotekstil (sa dva sloja i koef. =1,1) | | | | m² | | | 621.60 | | |  | |  |  | |  | |
| **4.** | Ploče za trotoar 40x40x8 cm sive boje proizvođač Semmelrock ili ekvivalentno | | | | m² | | | 283 | | |  | |  |  | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **POSTAVLJANJE IVIČNJAKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **VII RADOVI** | | Priprema podloge za ivičnjake, betoniranje podloge, postavljanje ivičnjaka na betonske elemente. | | | | m¹ | | | 669 | | |  | |  |  | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **1.** | **VIII MATERIJAL** | | Ivičnjaci trotoara 800х200х70m | | | | kom | | | 837 | | |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Beton MB30 | | | | m³ | | | 11 | | |  | |  |  | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **UREĐENJE OBLOGE TIP 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **IX RADOVI** | | Primjena projekta u prirodi. Оbilježavanje projektovanih visina na licu mjesta. Kopanje jame za osnovu staze 25 cm. Nabijanje postojeće zemlje. Postavljanje geotekstila sa koeficijentom 1,1. Polaganje donjeg sloja podloge od šljunka frakcije 20-40 15 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje gornjeg sloja podloge od šljunka frakcije 5-20 5 сm. Nabijanje šljunka vibro mašinom. Polaganje geotekstila sa koeficijentom =1,1. | | | | m² | | | 360 | | |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Postavljanje gumenih ploča minimalne debljine 30cm na podlogu od šljunka. Lijepljenje spojeva poliuretanskim lijepkom. Ugradnja drenažnih otvora. Boju gumenih ploča prilagoditi mobilijaru za dječija igrališta. Dimenzije da su prilagodnjive površini koju je potrebno obložiti. | | | | m² | | | 360 | | |  | |  |  | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **1.** | **X MATERIJAL** | | Šljunak frakcije 20-40 15 сm | | | | m³ | | | 55 | | |  | |  |  | |  | |
| **2.** | Šljunak frakcije 5-20 5 сm | | | | m³ | | | 18 | | |  | |  |  | |  | |
| **3.** | Geotekstil (sa dva sloja) | | | | m² | | | 790 | | |  | |  |  | |  | |
| **4.** | Gumene podloge za dječija igrališta | | | | m² | | | 360 | | |  | |  |  | |  | |
| **5.** | Poliuretanski lijepak | | | | kg | | | 72 | | |  | |  |  | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  | | |
| **REKAPITULACIJA \_ POPLOČAVANJE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | **Opis Predmet** | | | | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **RADOVI** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **2.** | | **MATERIJAL** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | | **RADOVI** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **4.** | | **MATERIJAL** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.** | | **RADOVI** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **6.** | | **MATERIJAL** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| POSTAVLJANJE IVIČNJAKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | | **RADOVI** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **8.** | | **MATERIJAL** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| UREĐENJE OBLOGA TIP 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9.** | | **RADOVI** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **10.** | | **MATERIJAL** | | | | |  | | | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | |

**Prilikom popunjavanja finansijskog dijela ponude, ponuđač je dužan da navede naziv proizvođača, za određene stavke u kojima je naručilac naveo naziv proizvođača uz naznaku ili ekvivalentno, kao i da dostavi dokaz o ekvivalentnosti, ukoliko ponudi ekvivalentna rješenja , u skladu sa članom 50 ZJN i Uputstvom ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponuda.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | | **Jedinica mjere** | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **OZELENJAVANJE PARKA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nabavka biljaka po specifikaciji koja je u nastavku sa transportom do mjesta isporuke. Istovar biljaka na mjestu isporuke. Transport biljaka do mjesta sadnje. Priprema rupa za sadnju, izrada drenaže za biljke. Sadnja biljaka. Primjena stimulatora rasta dva puta. Tretman protiv štetočina i bolesti u dvije etape. Pričvršćivanje biljaka. Servis u garantnom roku od 6 mjeseci. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **II NABAVKA, TRANSPORT I SADNJA BILJAKA** | | Nerium oleander | | Parametri  Clt.9  60-80 | kom | | 83 |  | |  |  | |  | |
| **2.** | | Pinus pinea | | Parametri  TClt.50  2.00/2.50 | kom | | 24 |  | |  |  | |  | |
| **3.** | | Fraxinus ornus; | | Parametri  TM  25-30 | kom | | 12 |  | |  |  | |  | |
| **4.** | | Melia azedarach | | 30-35 | kom | | 4 |  | |  |  | |  | |
| **5.** | | Laurus nobilis; | | Parametri  Clt.5  100/125 | kom | | 46 |  | |  |  | |  | |
| **6.** | | Paulównia tomentósa | | Parametri  TM14-16  20/25 | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **7.** | | Cinnamomum camphora | | 18/20 | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **8.** | | Camelia japonica | | Parametri  Clt.50  125/150 | kom | | 16 |  | |  |  | |  | |
| **9.** | | Abies nordmaniana | | 2,0-2,5 | kom | | 2 |  | |  |  | |  | |
| **10.** | | Olea Eurpaea | | 20/25 | kom | | 8 |  | |  |  | |  | |
| **11.** | | Bougainvilea spectabilis | |  | kom | | 70 |  | |  |  | |  | |
| **12.** | | Bougainvilea spectabilis kula | |  | kom | | 6 |  | |  |  | |  | |
| **13.** | | Chamaerops humilis | | Parametri  Clt.150  1.25/1.50 | kom | | 7 |  | |  |  | |  | |
| **14.** | | Photinia serrulata | |  | kom | | 62 |  | |  |  | |  | |
| **15.** | | Pittosporum tobira | | Parametri  SClt.10  0.60/0.80 | kom | | 20 |  | |  |  | |  | |
| **16.** | | Euonymus benkomasaki | |  | kom | | 458 |  | |  |  | |  | |
| **17.** | | Magnolia sp. | | Parametri  TM  18-20 | kom | | 2 |  | |  |  | |  | |
| **18.** | | Lagerstroemia indica | | Parametri  Clt.30  175 | kom | | 8 |  | |  |  | |  | |
| **19.** | | Arbutus unedo | | Clt.18  100-125 | kom | | 16 |  | |  |  | |  | |
| **20.** | | Cedrus deodara | | Parametri  M  3.00/3.50 | kom | | 2 |  | |  |  | |  | |
| **21.** | | Cercis siligastrum | | Parametri  Clt.50  18/20 | kom | | 10 |  | |  |  | |  | |
| **22.** | | Cortaderia selloana | |  | kom | | 27 |  | |  |  | |  | |
| **23.** | | Cupressus sempervirens | | Parametri  Clt.9  3,0-3,5 | kom | | 22 |  | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | |
|  | |  | |  | | |  | | | | |  |  | |  | |
|  | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| **REKAPITULACIJA \_ OZELENJAVANJE PARKA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | | | **Opis Predmet** | | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **1.** | | | | **Nabavka, tranport i sadnja biljaka** | | |  | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | | | | |  | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni br.** | | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | **Jedinica mjere** | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **PLANIRANJE POVRŠINE PARKA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **I RADOVI** | | Uklanjanje zemlje do projektovanih kota, odvoženje zemlje do deponije u skladu sa planom vertikalnog planiranja kako je projektom predviđeno. | | m³ | | 1334 |  | |  |  | |  | | |
| **2.** | | Uklanjanje zemlje za travnjak visine do 20сm za popločavanje visine do 25 сm, odvoženje do deponije | | m³ | | 1870 |  | |  |  | |  | | |
| **3.** | | Меhaničko čišćenje zemljišta za travnjak. Sijanje sa selekcijom kamenja, ostataka od biljaka itd. Оrjentaciona pokrivenost korovom К=0,3. | | m³ | | 1500 |  | |  |  | |  | | |
| **4.** | | Završno planiranje zemljišta sa slojevitim nabijanjem zemljišta za travnjak pomoću tehnike. | | m² | | 5253 |  | |  |  | |  | | |
| **5.** | | Sijanje trave, uklanjanje korova nakon sijanja;  dodavanje đubriva; оbrada preparatima protiv gljivica. | | m² | | 5253 |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **1.** | | **II MATERIJAL** | | Sjemenje. | | kg | | 260 |  | |  |  | |  | | |
| **2.** | | Đubriva, | | kg | | 200 |  | |  |  | |  | | |
| **3.** | |  | | Hemijski preparati | | kg | | 60 |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **REKAPITULACIJA \_ PLANIRANJE POVRŠINA PARKA** | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | **Opis Predmet** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **1.** | | **RADOVI** | |  | | |  | | |  | |
| **2.** | | **MATERIJAL** | |  | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
| **Redni br.** | | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | **Jedinica mjere** | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. DJEČJE IGRALIŠTE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nabavka, transport do mjesta ugradnje i montaža mobilijara za dječije igralište po specifikaciji koja je data u nastavku. Potrebno je da svi elementi budu od istog proizvođača, te da čine vizuelno jednu cjelinu kada su u pitanju boje i materijali. Planirana površina za dječije igralište je 360m2 na kojima je potrebno rasporediti sve elemente. Elementi treba da budu prilagođeni za djecu uzrasta od 2-12 godina i da garantuju bezbjednost korisnika. Uzeti u obzir da je u pitanju spoljašnja sredina, te je neophodno obezbijediti postojanost elemenata i opreme na atmosferske uticaje.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **1.** | | **II NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA MOBILIJARA** | | **Multifunkcionalni kompleks 3**  Opis: Ovaj rekvizit treba biti izrađen od kombinovanih materijala. Mora sadržati najmanje četiri kule, tri tobogana, tri penjalice i nekoliko mesta za provlačenje u okviru rekvizita – veliku plastičnu cijev .Drvene podkonstrukcije min. dimenzija 11,5x9,5cm treba da budu lamelirane. Ravan penjalice treba da bude od višeslojnog pločastog materijala min debljine 20 mm, presvučena specijalnom protivkliznom folijom.Ravan penjalice treba da posjeduje posebno projektovane otvore za prihvat ruku i nogu korisnika te da omoguće motoričku vežbu i bezbijedno penjanje.Rukohvati penjalica su od debelozidnih cijevi od nerdjajućeg čelika min. prečnika 32mm i min visine 40cm gledano od gazeće površine penjalice pa do najviše tačke rukohvata. Veza rukohvata i penjalica treba da bude ostvarena pomoću nerđajućih vijaka min prečnika 6mm.Podkonstrukcija tobogana treba da bude izrađena od debelozidnog kutijastog čeličnog profila min dimenzija 40x40mm savijena tako da u položaju za korišćenje omogućava ravan zaustavni dio ne kraći od 25cm.  Klizna ravan treba da bude izrađena iz jednog komada i to od nerđajućeg čeličnog lima min debljine 1,5mm.  Rukohvat/barijera tobogana treba da bude izrađen od nerđajućeg čelika prečnika 40mm uglavljen u posebne plastične prihvatnike.Drveni paneli koji učvršćuju drvenu podkonstrukciju treba da budu od višeslojnog pločastog materijala min debljine 18 mm.  Pod, t.j. platforma, treba da bude od višeslojnog pločastog materijala min debljine 20 mm, presvučen specijalnom protivkliznom folijom. Visina poda treba da bude 120cm odnosno 175 cm. Ovaj kompleks treba da bude postavljen linearno i da na svoja dva kraja budu pozicionirane niže kule sa po jednom penjalicom i po jednim toboganom. Ove spoljne kule sa centralnim dijelom kompleksa, koji čine dvije kule sa visljim podom, povezane su portalima. Centralni dio koji se sastoji od dvije kule, u zoni poda treba da bude povezan platformom i cijevima za provlačenje. Centralni dio je takođe, u donjoj zoni kula, neposredno uz podlogu, povezan cijevima za provlačenje. Dio za provlačenje treba da bude u vidu plastične cijevi unutrašnjeg prečnika ne manjeg od 500mm i debljine zida ne manje od 10 mm.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\01.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **2.** | | **Drvena vrteška sa panelima**  Opis:Podkonstrukcija je od kutijastih čeličnih profila. Centralna vertikalna čelična konstrukcija je min prečnika 100mm. Drveni noseći paneli su od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 18mm. Radi stabilnosti i funkcionalnosti panele treba postaviti kao tri komada uzajamno pod uglom 120 stepeni ili kao četiri komada uzajamno pod uglom od 90 stepeni čvrsto spojeni sa centralnom vertikalnom cijevi. Pod vrteške je od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 20mm presvučena posebnom protivkliznom folijom. Sklop sa mehanizmom za okretanje treba da sadrži rukavac, glavčinu i dva konusna ležaja.  Završna obrada svih čeličnih dijelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\02.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **3.** | | **Metalna klackalica sa dva sjedišta-kriva**  Opis: Podkonstrukcija (vertikalni nosači) je od debelozidnih kutijastih čeličnih profila min.dimenzija 80x40mm. Ruda klackalice su od debelozidnih čeličnih cijevi min prečnika 45cm. Osovina je od nerđajućeg čelika min prečnika 40cm. Ležište za osovinu je od nerđajuće čelične cijevi min.prečnika 76mm sa osloncima na krajevima u kojima osovina radi prilikom rada klackalice (od poliamidne plastike). Veze podkonstrukcije I rude su ostvarene vijcima ne tanjim od 20mm. Sjedišta su od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 18mm. Centralna platforma je od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 20mm presvučena posebnom protivkliznom folijom.  Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Dimenzije klackalice su 300cmx75cmx46cm.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.  R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\03.jpg | | kom | | 2 |  | |  |  | |  | | |
| **4.** | | **Četvorosjed na federima – klackalica na federima za četvoro djece**  Opis: Podkonstrukcija je od debelozidnih kutijastih čeličnih profila (min 100x40mm) sa vertikalnim nosačem od debelozidnih kutijastih čeličnih profila (min 80x40mm). Pokretna čelična podkonstrukcija je od dva uzajamno i paralelno povezane obujmice od čeličnog lima min.debljine 3mm kroz koje prolaze drvene grede. Osovina je od nerđajućeg čelika prečnika min.40mm. Veza između podkonstrukcije I pokretne podkonstrukcije je putem vijaka ne tanjih od 20mm. Opruge su od opružnog čelika debljine 20mm i min prečnika 150mm. Ruda klackalice su lamelirane (drvene, dimenzija 12x10cm). Drveni bočni paneli su od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 18mm. Rukohvati su od nerđajućeg čelika prečnika 40mm uglavljeni u posebne plastične prihvatnike. Sjedišta i centralna platforma su od višeslojnog pločastog materijala min.debljine 20mm presvučeni posebnom protivkliznom folijom.  Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\04.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **5.** | | **Drvena penjalica sa konopcima**  Opis: Izrađeno je od kombinovanih materijala. Penjalica je kvadratnog oblika dimenzija 2,5m x 2,5m visine 2m. Horizontalni drveni ram izrađen je od lameliranih drvenih greda (12cmx10cm).  U horizonalni ram potrebno uglaviti i pričvrstiti vertikalni ratser mreža izrađen od specijalnih konopaca (sajle presvučene polietilenskim vlaknima). U drugom vertikalnom ramu naspram prvog sa horizontalne grede treba da vise tri konopca za penjanje izrađena od specijalnih konopaca i svaki treba da ima barem tri plastična oslonca za ruke i noge kao pomoć pri penjanju. U trećem vertikalnom ramu treba da bude postavljen još jedan stub od drvene lamelirane grede (12cm x 10cm) pričvršćen pomoću čelične ugaone spojnice. Između centralnog i susjednih stubova postaviti horizontalno po jednu cijev od nerđajućeg čelika prečnika 4cm na različitim visinama. U četvrtom vertikalnom ramu treba da bude postavljen još jedan stub od drvene lamelirane grede (12cm x 10cm) pričvršćen pomoću čelične ugaone spojnice. Sa spoljne strane rama pričvrstiti drvene letvice (5cmx5cm) horizontalno na jednakom rastojanju da obrazuju merdevine. Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.  R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\05.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **6.** | | **Drvena ljuljaška sa dva sjedišta**  Opis: Osnovna konstrukcija sačinjena je od lameliranih drvenih greda (min.dimenzija 10,5x9,5cm). Oslonci su spojeni metalnim štucnama i čine dva A profila i jednu drvenu gredu koja ih spaja. Sjedišta su od aluminijumske osnove presvučena plastičnim materijalom min.debljine 20mm. Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.  R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\06.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **7.** | | **Drvena ljuljaška – Orlovo gnijezdo**  Opis: Osnovna konstrukcija sačinjena je od lameliranih drvenih greda (min.dimenzija 10,5x9,5cm). Oslonci su spojeni metalnim štucnama i čine dva A profila i jednu drvenu gredu koja ih spaja. Sjedišta su orlovo gnijezdo – kružnog oblika (min fi 110).  Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan ovaj model kako bi trebalo da izgleda.  R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\07.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **8.** | | **Zatvorena njihalica na federu**  Opis: Noseći dio se sastoji od čeličnih ploča i opruge (od čelika debljine 20mm prečnika 19cm). Donja ploča je od čeličnog lima (prečnik 30cm, debljina 8mm), a gornja ploča takođe od čeličnog lima (dim. 30cm x 40cm, debljina 5mm). Veza ploča i opruge putem posebnih prihvatnih ploča veličine 22mm. Drveni paneli koji definišu oblik njihalice su od višeslojnog pločastog materijala otpornog na spoljne uslove (bukovo drvo ili breza debljine 18mm). Izgled njihalice je definisan sa dva panela na bočnim stranama između kojih se nalazi sjedište. Paneli su spojeni i sa tri prohromske cijevi, koji omogućuju da ovaj rekvizit koriste i djeca mlađeg uzrasta. Sjedišta njihalice su od od pločastog materijala(bukovo drvo ili breza min debljine 20mm).  Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.  R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\08.jpg | | kom | | 2 |  | |  |  | |  | | |
| **9.** | | **Otvorena njihalica na federu**  Opis: Noseći dio se sastoji od čeličnih ploča i opruge (od čelika debljine 20mm prečnika 19cm). Donja ploča je od čeličnog lima (prečnik 30cm, debljina 8mm), a gornja ploča takođe od čeličnog lima (dim. 30cm x 40cm, debljina 5mm). Veza ploča i opruge putem posebnih prihvatnih ploča veličine 22mm. Drveni paneli koji definišu oblik njihalice su od višeslojnig pločastog materijala otpornog na spoljne uslove (bukovo drvo ili breza debljine 18mm). Sjedišta njihalice su od pločastog materijala(bukovo drvo ili breza min debljine 20mm).  Završna obrada svih čeličnih djelova kvalitetnom bojom za spoljne uslove.  Svi drveni elementi moraju biti potpuno glatki, sa zaobljenim ivicama, završna obrada impregnacionim sredstvom, a zatim ekološkim lakom u tri premaza.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.  R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\09.jpg | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
| **10.** | | **Koš sa bočnim motivom**  Opis: Noseći dio sastoji se od debelozidnih kutijastih čeličnih profila (min 100x40mm). Drveni paneli koji definišu bočni oblik su od višeslojnog pločastog materijala otpornog na spoljne uslove (bukovo drvo ili breza debljine 18mm). Sa prednje strane je metalni koš sa mrežicom.  Na slici je prikazan gore opisan model kako bi trebalo da izgleda.R:\dragana.bjelojevic\MARIJA\PARK\10.JPG | | kom | | 1 |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | | |
|  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **REKAPITULACIJA \_ DJEČJE IGRALIŠTE** | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | **Opis Predmet** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | |
| **1.** | | **NABAVKA, TRANSPORT I MONTAŽA MOBILIJARA** | |  | | |  | | |  | |
| **UKUPNO:** | | | |  | | |  | | |  | |
| **Prilikom popunjavanja finansijskog dijela ponude koji se odnosi na nabavku, transport i montažu mobilijara za dječije igralište, ponuđač je dužan da za sve tražene modele navede naziv proizvođača.** | | | | | | | | | | | |
| **Redni br.** | | **Opis Predmeta** | | **Bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke** | | **Jedinica mjere** | | **Količine** | **Jedinična cijena bez PDV-a** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | **PDV** | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | | |
| **PARK NA URBANISTIČKOJ PARCELI BROJ 6** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. KLUPE I KANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **I KLUPE** | | Nabavka, transport i montaža klupa , dužina klupe je 180cm. Stranice se rade od metalnih cijevi debljine 8mm. Drvo je sušena čamovina, debljine 4cm, farba se bojama na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu. Na slici je prikazano kako model klupe treba da izgleda. | | kom | | 18 |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **KANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | | **II KANTE** | | Nabavka, transport i montaža  kante, min zapremine 40l. Konstrukcija kante je od flaha 40x3mm. Obložena je drvenim letvicama debljine 2cm. Farba se bojama na vodenoj bazi za spoljnu upotrebu. Na slici je prikazano kako model kante treba da izgleda. | | kom | | 18 |  | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | | **UKUPNO:** | | | | |  |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |
| **REKAPITULACIJA \_ KLUPE I KANTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Redni broj.** | | | | **Opis Predmet** | | **Ukupan iznos bez PDV-a** | | | **PDV** | | | **Ukupan iznos sa PDV-om** | | |
| **1.** | | | | **KLUPE** | |  | | |  | | |  | | |
| **2.** | | | | **KANTE** | |  | | |  | | |  | | |
| **UKUPNO:** | | | | | |  | | |  | | |  | | |

**Prilikom popunjavanja finansijskog dijela ponude koji se odnosi na nabavku, transport i montažu mobilijara za dječije igralište, ponuđač je dužan da za sve tražene modele navede naziv proizvođača.**

**POSEBNI ZAHTJEVI U POGLEDU PREDMETA JAVNE NABAVKE KOJI SU OD ZNAČAJA ZA IZRADU PONUDE I IZVRŠENJE UGOVORA**

- Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana od 11,00- 14,00 časova, od dana objave tenderske dokumentacije na Portalu Uprave za javne nabavke, do dana zakazanog za otvaranje ponuda kod kontakt osobe iz tačke I Poziva.

Podaci o projektantu i revidentu:

Projektant: B4 projekt DOO Bar

Revident: VU-TI Inženjering DOO Bar

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Rok izvršenja Ugovora je  100 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

**IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova (100 kalendarskih dana).**

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, Izvodjač obezbedjuje sam i o svom trošku.

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Garancije kvaliteta**: sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu, preko nadzornog organa, ateste, izvještaje i rezultate ispitivanja materijala, opreme i radova kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala, opreme i radove snosi IZVOĐAČ.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova i izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Izvođač je dužan da radove koji su predmet ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenje radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Izvođač je dužan da u momentu zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Ako Dobavljač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

**Garantni rok**: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova, ugrađene opreme i konačnog obračuna izvedenih radova, odnosno 6 mjeseci za sadni materijal. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku, u roku koji odredi Naručilac, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka, od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

Obavijest da su radovi završeni izvodjač podnosi naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaja izvedenih radova, koju obrazuje naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ovog ugovora.

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda IZVOĐAČA,

- dinamički plan izvodjenja radova,

- garancija banke za dobro izvršenje ugovora

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

b) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, naručilac i izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

# IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU[[1]](#footnote-1)

OPŠTINA BAR

Broj: 01-2253

Mjesto i datum: Bar, 02.08.2019. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), kao ovlašćeno lice Opštine Bar, dajem

**I z j a v u**

da će Opština Bar, shodno Planu javnih nabavki, Amandman I broj 01-1391 od 15.05.2019. godine i Ugovora o javnoj nabavci za uređenje parka – Topolica III, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**PREDSJEDNIK**

Dušan Raičević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

# IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA [[2]](#footnote-2)

OPŠTINA BAR

Broj: 01-2253/1

Mjesto i datum: Bar, 02.08.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke, Amandman I broj 01-1391 od 15.05.2019. godine za uređenje parka – Topolica III, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik: Dušan Raičević

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Službenik za javne nabavke: Marija Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA[[3]](#footnote-3)

OPŠTINA BAR

Broj: 01-2253/2

Mjesto i datum: Bar, 02.08.2019. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke, Amandman I broj 01-1391 od 15.05.2019. godine za uređenje parka – Topolica III, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik komisije za otvaranje i vrednovanje: Asim Andrić

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragana Bjelojević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Dragan Šorović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Marija Marković

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Damir Mašović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

**🗹 Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:**

*Najniža ponuđena cijena = maksimalan broj bodova*

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu dodjeljuje se maksimalan broj bodova, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionlni broj bodova u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu, odnosno prema navedenoj formuli:

|  |
| --- |
| Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR. |

# OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(*naziv ponuđača*)

podnosi

(*naziv naručioca*)

**PONUDU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 01-\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_.2019. godine**

**ZA**

za uređenje parka – Topolica III

**za**

**🞎 Predmet nabavke u cjelosti**

# SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

**Ponuda se podnosi kao:**

🞎Samostalna ponuda

🞎Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

🞎Zajednička ponuda

🞎Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

**Podaci o podnosiocu samostalne ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv i sjedište ponuđača |  |
| PIB[[4]](#footnote-4) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[6]](#footnote-6) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

**Podaci o podnosiocu zajedničke ponude[[7]](#footnote-7)**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podnosioca zajedničke ponude |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrta ugovora o javnoj nabavci i nacrta okvirnog sporazuma | *(Ime i prezime)* |
| *(Potpis)* |
| Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora |  |
|  |
|  |
| .... |

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv nosioca zajedničke ponude |  |
| PIB[[8]](#footnote-8) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o članu zajedničke ponude[[9]](#footnote-9):**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv člana zajedničke ponude |  |
| PIB[[10]](#footnote-10) |  |
| Broj računa i naziv banke ponuđača |  |
| Adresa |  |
| Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude | *(Ime, prezime i funkcija)* |
| *(Potpis)* |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  |

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude[[11]](#footnote-11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Naziv podugovarača /podizvođača |  | |
| PIB[[12]](#footnote-12) |  | |
| Ovlašćeno lice |  | |
| Adresa |  | |
| Telefon |  | |
| Fax |  | |
| E-mail |  | |
| Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  | |
| Opis dijela predmeta javne nabavake koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču |  |  |
| Ime i prezime osobe za davanje informacija |  | |

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.b. | opis predmeta | bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena bez  pdv-a  (€) | ukupan iznos bez pdv-a  (€) | pdv  (€) | ukupan iznos sa  pdv-om  (€) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno bez PDV-a | | | | |  | | | |
| PDV | | | | |  | | | |
| Ukupan iznos sa PDV-om: | | | | |  | | | |

**Uslovi ponude:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rok izvršenja ugovora je |  |
| Mjesto izvršenja ugovora je |  |
| Garantni rok |  |
| Garancije kvaliteta |  |
| Način sprovođenja kontrole kvaliteta |  |
| Rok plaćanja |  |
| Način plaćanja |  |
| Period važenja ponude |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

## IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA,PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA[[13]](#footnote-13)

(*ponuđač*)

**Broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Mjesto i datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
 (*ime i prezime i radno mjesto*) , u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

**Izjavu**

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 01-\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_.2019. godine za nabavku (*opis predmeta*) , u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

## DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;

- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;

- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje.

**Privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da posjeduje licencu za:**

- Licencu za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018 i 63/2018).

- Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

**Ponuđač, tj. privredno društvo, pravno lice, odnosno preduzetnik, treba da ima ovlašćenog inženjera koji posjeduje:**

- Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer elektrotehnike

- Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer građevinarstva – hidrotehnika

- Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer arhitekture –

- Licencu projektanta i izvođača radova - inženjer pejzažne arhitekture

- Ovlašćenje Uprave za nekretnine za izvođenje geodetskih radova

## DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

🗹 liste radova koji su izvedeni u posljednjih dvije do pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja

🗹 izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

🗹 izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima naročito za kontrolu kvaliteta i načinu njihovog angažovanja;

🗹 izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

OBRAZAC IR1

**LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH \_\_\_\_\_\_ *(dvije do pet)* GODINA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Vrsta**  **izvedenog**  **rada** | **Naručilac radova**  **(investitor)** | **Vrijednost izvedenih radova**  **(€)** | **Vrijeme**  **izvodjenja radova**  **(početak i kraj)** | **Lokacija**  **izvođenja radova** | **Klijenti koji se mogu kontaktirati za dodatne informacije** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*potpis*)

M.P.

OBRAZAC IR2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZJAVA**  **O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**  Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Red.**  **br.** | **Prezime i ime** | **Školska sprema i zvanje** | **Licenca, odobrenje i slično** | **Godine**  **prakse**  **u struci** | **Funkcija koju**  **će zauzimati** | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | ... |  |  |  |  |  |   Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*potpis*)  M.P. |

OBRAZAC IR3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZJAVA**  **O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU**  **I DRUGIM STRUČNJACIMA NAROČITO ZA KONTROLU KVALITETA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA**  Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da će ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Red.**  **br.** | **Prezime i ime** | **Školska sprema i zvanje** | **Licenca, odobrenje i slično** | **Funkcija koju**  **će zauzimati** | **Način angažovanja** | | 1 |  |  |  |  |  | | 2 |  |  |  |  |  | | 3 |  |  |  |  |  | | .... |  |  |  |  |  |   Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*potpis*)  M.P. |

OBRAZAC IR8

|  |
| --- |
| **IZJAVA O**  **NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA[[14]](#footnote-14)**  Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)  **Izjavljuje**  da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:  1.  2.  .....  Ovlašćeno lice ponuđača  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*ime, prezime i funkcija*)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*potpis*)  M.P. |

# NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Opština Bar**, sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije br. 1, Bar PIB: 02015099, Matični broj: 02015099, Broj računa:510-133-29, Naziv banke:Crnogorska Komercijalna banka, koju zastupa Predsjednik, Dušan Raičević (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponuđača** “\_\_\_\_\_\_\_\_”sa sjedištem u \_\_\_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, PIB: \_\_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koga zastupa izvršni direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Izvođač).

**OSNOV UGOVORA:**

Tenderska dokumentacija za za uređenje parka – Topolica III, br. 01-2252 od 02.08.2019. godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01- \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_.2019. godine;

Ponuda ponuđača “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine.

**PREDMET UGOVORA**

**Član 1**

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca, izvede radove na uređenju parka – Topolica III, u skladu sa tenderskom dokumentacijom br. 01-2252 od 02.08.2019. godine, u skladu sa revidovanim Glavnim projektom, ponudom IZVOĐAČA br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019. godine, i dinamičkim planom, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno.

**CIJENA I NAČIN PLAĆANJA**

**Član 3.**

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eura bez uračunatog PDV-a, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_eura sa uračunatim PDV-om.

**Član 4.**

Rok plaćanja je: u roku od 30 dana od dana dostavljanja potpisane i ovjerene situacije od strane nadzornog organa

Način plaćanja je: Virmanski, putem privremene i okončane situacije

**ROK**

**Član 5**

Rok izvršenja Ugovora je  100 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora.

Mjesto izvršenja ugovora je Opština Bar.

**OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

**Član 6.**

IZVOĐAČ je dužan da prije potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz člana 5. ovog Ugovora.

**Član 7.**

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, Izvodjač obezbedjuje sam i o svom trošku.

**Član 8.**

**Način sprovođenja kontrole kvaliteta:** Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora NARUČILAC će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti IZVOĐAČA.

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lica  koja  će  vršiti  stručni i nadzor  nad  izvodjenjem  radova  (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene nadzornog organa, NARUČILAC će o tome obavijestiti IZVODJAČA.

**Član 9.**

Nadzorni organ ov1ašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODJAČA od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od NARUČIOCA.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja IZVODJAČA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.

**Član 10.**

Nadzorni organ ima pravo da naredi IZVODJAČU da  otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako IZVODJAČ, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti NARUČIOCA i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada IZVODJAČ preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjedjuje izvodjenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i IZVODJAČA pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća IZVODJAČ koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od NARUČIOCA, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, IZVODJAČ mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**Član 11.**

**Garancije kvaliteta**: sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu, preko nadzornog organa, ateste, izvještaje i rezultate ispitivanja materijala, opreme i radova kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala, opreme i radove snosi IZVOĐAČ.

**Član 12.**

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao dostavi NARUČIOCU Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. IZVOĐAČ je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova i izjavom o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga, dostavljenih Ponudom.

Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje IZVOĐAČ nije mogao da utiče i uz saglasnost NARUČIOCA.

Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje.

Ako Izvođač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

**Član 13.**

Izvođač je dužan da radove koji su predmet ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenje radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

**Član 14.**

Izvođač je dužan da u momentu zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovnu plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 5% od vrijednosti ugovora, koja je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.kojom bezuslovno i neopozivo garantuje izvršenje ugovorenih obaveza.

Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi 30 dana duže od roka izvršenja ugovora tj. od roka iz tačke X Poziva za javno nadmetanje.

Ako Dobavljač ne preda naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora u momentu zaključenja ugovora, smatra se da je odustao od ponude.

**Član 15.**

**Garantni rok**: 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova i konačnog obračuna izvedenih radova. IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku, u roku koji odredi Naručilac, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka, od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.

**Član 16.**

Obavijest da su radovi završeni izvodjač podnosi naručiocu preko Nadzornog organa.

Strane ugovora su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaja izvedenih radova, koju obrazuje naručioc, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa realizacijom ovog ugovora.

**Član 17.**

NARUČILAC i IZVODJAČ su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine Ugovorna dokumenta:

- ponuda IZVOĐAČA,

- dinamički plan izvodjenja radova,

- garancija banke za dobro izvršenje ugovora

**Član 18.**

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač:

ab) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

c) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

**Član 19.**

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, naručilac i izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

**Član 20.**

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

**Član 21.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**Član 22**

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka zadržavaju Naručilaci Izvođač .

NARUČILAC IZVOĐAČ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama*nabavkama („Službeni list CG”, br.*42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

**I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI**

1. **Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

1. **Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

**3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalozi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

**4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

**5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

**6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

**7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku “ili ekvivalentno”**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku “ili ekvivalentno”, ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

**8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

**9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosiosa iz zajedničke ponude.

**10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

**11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

**11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

**11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

**12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem “Finansijski dio ponude” koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list CG”, broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

**13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

**14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

**15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

**16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

**17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana[[15]](#footnote-15), od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

**II NAČIN PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA PONUDE U ELEKTRONSKOJ FORMI**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuda u elektronskoj formi se priprema i podnosi u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska komunikacija i elektronski potpis.

**III IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

# OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ovlašćuje se (*ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave*) da, u ime

(*naziv ponuđača*), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (*naziv naručioca*) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za nabavku (*opis predmeta nabavke*)i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

# UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavkihttp://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci [↑](#footnote-ref-1)
2. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-2)
3. Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca [↑](#footnote-ref-3)
4. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-4)
5. Tabelu “Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-7)
8. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-8)
9. Tabelu “Podaci o članu zajedničke ponude“ kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude [↑](#footnote-ref-9)
10. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-10)
11. Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizođaća, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizođaća. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača [↑](#footnote-ref-12)
13. Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača [↑](#footnote-ref-13)
14. Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“ [↑](#footnote-ref-14)
15. u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama [↑](#footnote-ref-15)