OBRAZAC 1

**OPŠTINA BAR**

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 01-018/20-2080

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 57

Mjesto i datum: Bar, 06.08.2020. godine

Na osnovu člana 93 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 074/19) Opština Bar, objavljuje

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU**

**ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE**

**Izgradnja fekalne kanalizacije u Starom Baru**

Predmet nabavke se nabavlja:

🗹 kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

[1. POZIV ZA NADMETANJE 3](#_Toc47436827)

[2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 9](#_Toc47436828)

[4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 18](#_Toc47436829)

[5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 20](#_Toc47436830)

[6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI 20](#_Toc47436831)

[7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 22](#_Toc47436832)

[8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 23](#_Toc47436833)

[9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 24](#_Toc47436834)

1. **POZIV ZA NADMETANJE**

**I Podaci o naručiocu**

|  |  |
| --- | --- |
| Naručilac: Opština Bar | Kontakt-osoba: Natalija Šainović |
| Adresa: Bulevar Revolucije 1 | Poštanski broj: 85000 |
| Grad: Bar | Identifikacioni broj: 02015099 |
| Telefon: +382 (0)30 301 471 | Faks: +382 (0)30 301 467 |
| Elektronska pošta e-mail: emina.hot@bar.me | Internet stranica: www.bar.me |

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

1. **Vrsta predmeta javne nabavke**

🗹 Radovi

1. **Naziv i opis predmeta javne nabavke**

|  |
| --- |
| Izgradnja fekalne kanalizacije u Starom Baru |

1. **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

|  |
| --- |
| 45231300-8 Radovi na izgradnji cjevovoda za vodu i cjevovoda za kanalizaciju  45232410-9 Radovi na kanalizacijskoj mreži |

**IV Način nabavke:**

Nabavka se vrši:

🗹 kao cjelina

Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije: predmetna javna nabavka je jedinstvena cijelina i ne može se podijeliti na partije.

**V Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključiće se okvirni sporazum:

🗹 ne

**VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[[1]](#footnote-1)**

🗹 **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

🗹 kao cjelina je **33.057,85 €**

**VII Zajednička nabavka**

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:

🗹 Ne

**VIII Centralizovana nabavka**

Nabavka je centralizovana:

🗹 Ne

**IX Jezik ponude**

Ponuda se sačinjava na:

🗹 crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

**X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

**XI Posebni oblik nabavke**

**PONUDA SA VARIJANTAMA**

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

🗹 Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

**REZERVISANA NABAVKA**

🗹 Ne

**XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje**

1. **Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:

1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;

2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

**Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:

1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,

2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

1. **Uslovi sposobnosti privrednog subjekta**

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti:

🗹 za obavljanje djelatnosti, i

🗹 stručne i tehničke osposobljenosti.

**B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti**

Privredni subjekat treba da:

🗹 je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i

🗹 posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

**Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti**

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:

🗹 dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;

🗹 ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke:

Licence za ponuđače:

- Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova, izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018. i 11/2019).

-Licencu za izvođenje geodetskih radova izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).

Licence za imenovana lica za izvođenje radova:

U skladu sa članom 123 stav 3 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, ponuđač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera građevinske struke – smjer hidrotehnika koji će rukovoditi građenjem objekata u cjelini.

U skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru, ponuđač je dužan da imenuje lica geodetske struke koje ima ovlašćenje za izvođenje geodetskih radova.

**B3. Stručna i tehnička sposobnost**

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:

🗹 minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora:

🗹 minimum mehanizacije, tehničke opreme koji su potrebni za blagovremeno i kvalitetno izvršenje ugovora;

**Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti**

Stručna i tehnička sposobnostdokazuje se:

🗹 dokaz o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom;

🗹 listom osnovnih sredstava i opreme u svojini odnosno obezbijeđenih na drugi način u skladu sa zakonom;

**C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke**

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:

1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,

2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,

3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

**D. Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke**

Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji:

🗹 je u postupku stečaja ili likvidacije;

🗹 je zaključio ugovor ili sporazum sa drugim privrednim subjektom sa ciljem narušavanja tržišne konkurencije;

🗹 ima neizvršenih ugovorenih obaveza ili značajnih ili trajnih nedostataka tokom izvršavanja zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, javno-privatnom partnerstvu ili koncesiji, čija je posljedica bila raskid ugovora, naknada štete ili druga odgovarajuća sankcija;

🗹 je netačno prikazivao činjenice u vezi ispunjenosti uslova u postupku javne nabavke;

🗹 je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet.

**XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

🗹 odnos cijene i kvaliteta

**XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda**

🗹 **Podnošenje ponuda u pisanoj formi:**

Ponude se mogu podnijeti:

* neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar
* preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, Bar, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 08,00 do 14,00 sati, zaključno sa danom 28.08.2020. godine do 11,30 sati.

Otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 28.08.2020. godine u 12,00 sati, na adresi Opština Bar, Bulevar Revolucije br. 1, mala sala.

**🗹 Razlozi hitnosti za skraćenje roka za podnošenje ponuda:**

S obzirom da je cilj da se ovi radovi odrade prije početka kišnog perioda koji može da uspori, prolongira ili iskomplikuje izvođenje radova (punjenje iskopanih rovova vodom, obrušavanje iskopanih rovova i dodatno crpljenje vode koje zahtijeva dodatnu upotrebu mehanizacije, što može dovesti do povećanja ugovorene cijene), to je neophodno da se rok za podnošenje ponuda skrati, koji ne može biti kraći od 15 dana, što je u skladu sa članom 54 stav 4 Zakona o javnom nabavkama.

**XV Rok važenja ponude**

Rok važenja ponude je **63 dana** od dana otvaranja ponuda.

**XVI Garancija ponude**

🗹 da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:

1) odustane od ponude u roku važenja ponude;

2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;

3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili

4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

**XVII Tajnost podataka**

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke

🗹 ne

1. **TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r.b.** | **Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama** | **Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...** | **Jedinica mjere** | **Količina** |
| A1 | **PRIPREMNI RADOVI** | Obilježavanje trase, kontrola nivelete rova i cjevovoda prilikom izvođenja.  Obilježavanje trase i kontrolu nivelete izvesti u svemu prema geometrijskim elementima trase datim Glavnim projektom. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i oprema u svemu prema tehnničkim propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po 1 m' trase. | m' | 352 |
|  | | | | |
| B1 | **ZEMLJANI RADOVI** | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu 4. i 5. kategorije. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, ograda i objekata uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikac iju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.  Iskop do 2 m prema tabelarnim dokaznicama. 0,7\*282,13= | m3 | 197,49 |
| B2 |  | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu 6. kategorije.  Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promjenu kategorizacije tokom izvođenja.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija, ograda i objekata uz trasu  cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikac iju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.  Iskop do 2 m prema tabelarnim dokaznicama. 0,3\*282,13= | m3 | 84,64 |
| B3 |  | Mašinski i ručni iskop kanalskog rova za cjevovod u materijalu 6. kategorije.  Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe trase projektovanih dionica cjevovoda, utvrdi stanje terena jer nema pravo na promenu kategorizacije tokom izvođenja.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu pažnju oko čuvanja  postojećih instalacija, ograda i objekata uz trasu cjevovoda i eventualno potrebno podgrađivanje rova.  Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikac iju uz rov neophodnu za sve faze montaže i ispitivanja cjevovoda.  Iskop 2 do 4 m prema tabelarnim dokaznicama | m3 | 2,11 |
| B4 |  | Dodatni iskop za reviziona okna nakon iskopa kanalskog rova. Iskopi se obavljaju u materijalu u kome se vrši iskop kanalskog rova.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i eventualno potrebno podgrađivanje.  Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost kako isti ne bi ometao komunikac iju uz rov.  Iskop prema tabelarnim dokaznicama. | m3 | 83,61 |
| B5 |  | Ručni iskop za otkrivanje položaja podzemnih instalacija sa zatrpavanjem nakon otkrivanja. Obračun po m3, uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od rova kako isti ne bi ometao komunikac iju uz rov i odvoz viska materijala nakon zatrpavanja na deponiju. | m3 | 50,00 |
| B6 |  | Izrada posteljice za kanalizacione cijevi. Posteljica se izvodi od pijeska prirodne mješavine, 10cm ispod i iznad i oko cijevi čitavom širinom rova.  Obračun po m3 kvalitetno izvedene posteljice za PVC cjevovode. | m3 | 45,17 |
| B7 |  | Nabavka transport i ugradnja tampona- jalovine za zatrpavanje rova nakon montiranja cjevovoda (kompletna zamjena materijala iz iskopa).  Zatrpavanje se obavlja u slojevima,  debljine 30- 40 c m, uz propisno nabijanje do postizanja potrebnog modula stišljivosti.  Zatrpavanje prvog sloja rova se obavlja ručno, a ostali slojevi mogu i mašinski uz uslov da se prilikom zatrpavanja rova mašinama ne prelazi preko rova sa montiranim cjevovodom i da  slojevi ne budu deblji od 50 cm uz propisno nabijanje. Obračun po m3 utrošenog tampona za zatrpavanje kanalskog rova. | m3 | 228,05 |
| B8 |  | Zemljani radovi za priključne kanale do granica parcela. Pozicijom je obuhvaćen mašinski i ručni iskop kanalskog rova za priključne kanale, izrada posteljice za priključne cijevi, tampon- jalovina za zatrpavanje rova nakon montiranja cjevovoda i utovar i odvoz kompletnog materijala iz iskopa na deponiju koju odredi Investitor.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova.  Obračun po m izvedenog priključnog kanala dubine do 1.5m, širine rova 0.60m. | m | 40,00 |
|  | | | | |
| C.1 | **BETONSKI RADOVI** | Nabavka, transport i ugradnja armirano- betonskih cijevi profila 1000 mm dužine L=1000 mm.  Cijevi se ugrađuju u reviziono kanalizaciono okno tako da se njime formira tijelo okna.  Jedininičnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za ugradnju cijevi uključujući potrebna štemovanja za penjalice, krpljenje betonskih cijevi nakon ugradnje penjalica,potrebna skraćenja cijevi, temeljenje cijevi u dno i kinetu i sve ostale radove kojima se obezbeđuje potpuno formiranje zida okna od armirano- betonskih cijevi.  Obračun po komadu ugrađenih armirano- betonskih cijevi u reviziono okno. | kom | 25,00 |
| C.2 |  | Nabavka transport i ugradnja betona MB 25 u donju ploču okrugih revizionih okana.  Beton treba da budu proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2.  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova. Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.  Količine prema tabelarnim dokaznicama. | m3 | 5,06 |
| C.3 |  | Nabavka transport i ugradnja betona MB 30 u armirano- betonsku ploču nad okruglim revizionim oknima i u armirano- betonski vijenac ispod gornje ploče.  Beton treba da budu proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2.  Ploča se izvodi u svemu prema detalju iz projekta debljine 15 c m. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal prema propisu za ovu vrstu radova.  Obračun po m3 ugrađenog betona u svemu prema detalju iz projekta.  Količine prema tabelarnim dokaznicama.  4,43+4,50= | m3 | 8,93 |
| C.4 |  | Izrada kinete i vijenca iznad donje ploče u okruglim revizionim oknima kanalizacije.  Kinete se izvode od betona MB30. Kineta se izrađuje od polutače PVC cijevi a njena obrazina od betona sa završnom obradom cementnim malterom uz glačanje do crnog sjaja.U beton kinete se temelje armirano- betonske cijevi kojim se formira reviziono okno.  Beton treba da budu proizveden prema normi EN 206-1, razreda C30/37, XD2.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen potreban rad i materijal za kompletnu izradu kinete revizionog okna.  Obračun po m3 betona za izradu kinete u svemu prema detalju iz projekta prema propisu za ovu vrstu radova.  Količine prema tabelarnim dokaznicama. | m3 | 6,00 |
|  | | | | |
| D.1 | **ARMIRAČKI RADOVI** | Nabavka,transport, sječenje i ugradnja betonskog željeza u AB gornju ploču i vijenac prema standardu EN10080 B500B.  Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban rad i materijal za pravilnu ugradnju betonskog željeza prema detalju iz projekta. | kg | 1399,65 |
|  | | | | |
| E.1 | **INSTALATERSKI RADOVI** | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standardu EN1401  klase Sn8, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969.  Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj  posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN200/190.2mm  GLAVNI KANAL: 352,00= | m | 352,00 |
| E.2 |  | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih cijevi od tvrdog polivinillhlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standardu EN1401 klase Sn4, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969 .  Cijevi se ugrađuju na predhodno izrađenoj  posteljici od pijeska u svemu prema detaljima iz projekta. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpunu i pravilnu montažu kanalizacionih cijevi u svemu prena detaljima iz projekta i propisima za ovu vrstu radova.  Obračun po m1 montiranih i od nadzora primljenih PVC cijevi DN160mm | m1 | 40,00 |
|  | | | | |
| F.1 | **RAZNI RADOVI** | Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124).  Poklopci su okruglog svetlog otvora prečnika 600mm, klase D za opterećenja od 400kN i zglobnom vezom rama i poklopca i gumenim dihtungom za nalijeganje poklopca na ram. Poklopac se ugrađuje sa betoniranjem AB vijenca. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz projekta.  Obračun po komadu ugrađenog i za AB vijenac ankerisanog zaštićenog od korozije poklopca. | kom | 15,00 |
| F.2 |  | Nabavka, transport i ugrađivanje liveno- gvozdenih penjalica u revizionim oknima prema JUS M.J6.285.  Penjalice se ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Obračun po komadu ugrađene penjalice. | kom | 36,00 |
| F.3 |  | Štemovanje otvora u zidu postojećeg revizionog okna.  Otvori se rade radi priključenja novoprojektovanog kolektora.  Nakon ugradnje priključnih cijevi otvori se krpe malterom između zida okna i ugrađenih cijevi. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za štemovanje i krpljenje otvora u zidu priključnih revizionih okana.  Obračun po komadu. | kom | 1,00 |
| F.4 |  | Rasijecanje asfalta postojeće saobraćajnice.  Asfalt i beton se rasijecaju 20 cm sa jedne strane rova. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada.  Obračun po m1 rasječenog asfalta.  351,23+1.10\*1,20\*15= | m | 371,03 |
| F.5 |  | Razbijanje i uklanjanje asfalta i betona postojeće saobraćajnice.  Nakon rasijecanja između odsječenih linija asfalt i beton se razbijaju i uklanjaju.  Prilikom razbijanja voditi računa da se ne oštete ravno odsječene ivice asfalta i betona .  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za potpuno izvršenje opisanog rada.  Obračun po m2 razbijene i uklonjene količine asfalta i betona.  351,23\*1.00+1.10\*1,6\*15= | m2 | 377,63 |
| F.6 |  | Popravka oštećenog asfalta na trasi cjevovoda nakon zatrpavanja rova. Asfalt se nanosi u debljini, slojevima i kvalitetno kao i postojeći zbog čega je prije nuđenja ove pozicije potrebno obići saobraćajnicu čije je oštećenje neophodno prilikom izgradnje cjevovoda.  Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal za popravku asfalta i podloge- tampona za asfalt u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Oračun po m2 obnovljene asfaltne površine.  351,23\*1.20+1.4\*1,6\*15= | m2 | 455,08 |
| F.7 |  | Zamjena postojećeg vodovoda PEVG DN 160 i DN90, u dužini od 50.0m.  Postojeći cjevovod je na nepoznatoj dubini i trasa cjevovoda se poklapa sa trasom fekalne kanalizacije zbog cega je moguć a njegova zamjena.  Obračun po m'. | m | 50,00 |
| F.8 |  | Spajanje prekinutih hidrotehničkih instalacija koje nijesu evidentirane katastrom instalacija. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje tim instalacijama.  Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje.  Obračun od komada izvršenog prespajanja. | kom | 4,00 |
| F.9 |  | Spajanje prekinutih TT kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija.  Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje istim instalacijama.  Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskop na otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje.  Obračun od komada izvršenog prespajanja. | kom | 4,00 |
| F.10 |  | Spajanje prekinutih elektro kablova koji nijesu evidentirani katastrom instalacija. Prespajanje vrši preduzeće koje gazduje tim instalacijama.  Jediničnom cijenom obuhvaćen dodatni ručni iskopna otvaranju, ručno zatrpavanje nakon prespajanja te potrebni rad i material za prespajanje.  Obračun od komada izvršenog prespajanja. | kom | 4,00 |
|  | | | | |
| A. | **REKAPITULACIJA** | **Pripremni Radovi** |  | |
| B. | **Zemljani radovi** |  | |
| C. | **Betonski radovi** |  | |
| D. | **Armirački radovi** |  | |
| E. | **Instalaterski radovi** |  | |
| F. | **Razni radovi** |  | |
|  | **Nepredviđeni radovi 10%** |  | |
|  | | | | |
|  | | **UKUPAN IZNOS:** |  | |

Nepredviđeni radovi iznose 10% od ukupno ponuđene cijene (za pripremne, zemljane, betonske, armiračke, instalterske i razne radove).

***Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora***

**🗹 Rok izvršenja ugovora** je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao;

Naručilac je obavezan da izvođača radova uvede u posao,u roku od 15 dana od dana prijave građenja Direktoratu za licenciranje i inspekcijski nadzor, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

**🗹 Mjesto izvršenja ugovora** je Opština Bar

**🗹 Rok plaćanja je:** u roku od 30 dana od dana ovjere privremenih, odnosno okončane situacije, od strane Nadzora i Naručioca.

**🗹 Način plaćanja je:** Virmanski, putem privremenih i okončane situacije. Od svake privremene situacije, biće zadržan iznos od 10%, na ime otklanjanja eventualnih nedostataka u izvođenju radova, a do konačnog obračuna.

**🗹** **Uslovi plaćanja su**: Prihvatanje dostavljanje ovjerene privremene i okončane situacije od strane Nadzora i Naručioca.

**🗹 Garantni rok:** je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima. Izvođač je dužan da u roku od dva dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca otkloni nedostatke.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očsti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Obavijest da su radovi završeni izvođač podnosi naručiocu preko Nadzornog organa.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 15 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

**🗹** **Način sprovođenja kontrole kvaliteta**. Preko stručnog nadzornog organa. Stručni  nadzor nad realizacijom ugovora Naručilac će vršiti preko privrednog društva za vršenje poslova nadzora, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača.

Naručilac će danom uvođenja u posao izvođača pismeno obavijestiti koje će privredno društvo vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, naručilac će o tome obavijestiti izvođača.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše realizaciju ovog ugovora u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Izvođač radova je u obavezi da svakodnevno vodi građevinski dnevnik o radovima, koji potpisuje Nadzorni organ.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca utvrđuje izvođač u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Nadzornom organu uz priloženu građevinsku knjigu i građevinski dnevnik, najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju Naručiocu.

Nadzorni organ ima pravo da naredi izvođaču da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa izvođenjem radova koji nisu u skladu sa opisom, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova skladu sa opisima, bitnim karakterstikama i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Nadzornog organa i izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu, bitnim karakterstikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

**🗹 Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke**:

Atesti za beton proizveden prema normi EN 206-1 razreda C30/37 – XD2

Atesti za armaturu izrađene prema standard EN10080 B500B

Atesti za kanalazacione cijevi od tvrdog polivinilihlorida (PVC) sa jednoličnim presjekom zida (AWADUKT PVC), prema standarduEN1401 klase Sn8, sa zaptivnim prstenom punih zidova čvrstoće prema standardu ISO 9969

Atesti za poklopci za šahte sa ramom od nodularnog liva (prema standardu EN124)

Atesti za ugrađene liveno gvozdene penjalice u revizionom oknu prema JUS.M.J6 285.

**🗹 Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja**

**Garancije kvaliteta.** Sav ugrađeni materijal i oprema moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom i prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja naručiocu ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuji opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme snosi Izvođač.

**🗹 Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica**

**🗹 Drugi uslovi:**

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o izvođaču radova, naručiocu, datumu početka i završetka radova, nadzornom organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije, PTT, izvođač obezbedjuje sam i o svom trošku.

Izvođač je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti naručioca o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi radovima u skladu sa zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovodjenje gradjenjem objekta, izvođač je dužan da o tome odmah obavijesti naručioca.

Izvođač je dužan da radove koji su predmet ugovora osigura o svom trošku protiv svih šteta do kojih može doći za vrijeme izvođenje radova i to od početka izvođenja pa do primopredaje radova (osnovnih i dopunskih rizika u skladu sa uslovima za osiguranje objekta u izgradnji) kod odgovarajuće organizacije koja vrši osiguranje – osiguravača.

Predmet nabavke će se realizovatii po revidovanom Glavnom projektu koji je izradio “AM Studio inženjering” DOO Bar , a u koji se može izvršiti uvid, od dana objave tenderske dokumentacije na Portalu Direktorata za javne nabavke, do dana zakazanog za otvaranje ponuda, u kancelariji broj 121 na prvom spratu.

**3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

🗹 garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora

🗹 garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja do isteka garantnog roka.

1. **METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA**

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

1) odnos cijene i kvaliteta

□ najniža ponuđena cijena broj bodova 90

□ kvalitet broj bodova 10

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta i to na način da će 90 bodova određivati najniže ponuđena cijena (C), 10 bodova određivaće kvalitet (Q).

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C + Q) će biti izabran.

1. Najniža ponuđena cijena (C) (90 bodova)

Podkriterijum najniže ponuđena cijena iskazuje se na način što se najniže ukupna ponuđena cijena podijeli sa ponuđenom cijenom m i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova (90 bodova) i to po formuli:

(C)= C1 / C2 x 90

C- Broj bodova

C1-Najniža ukupna ponuđena cijena

C2 -Ponuđena cijena

1. Kvalitet (Q) 10 bodova

Podkriterijum kvalitet iskazuje se kroz:

Reference ponuđača o kvalitetu izvođenja istih ili sličnih radova 10 bodova.

Maksimalni broj bodova dobija ponuda ponuđača koja ima najveći broj potvrda izdatih od strane iinvestitora na izvođenju istih ili sličnih radova u poslednjih 5 godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen. Ostale ponude dobijaju proporcionalno broj bodova po formuli:

Q=Nj/Nmax x 10

Gdje je:

Q\_Broj bodova

Nj- broj potvrđenih referenci

Nmax- najveći broj potvrđenih referenci

Pod   istim radovima podrazumijevaju se radovi na izgradnji/rekonstrukciji fekalne kanaliziacije, a pod sličnim radovima podrazumijavaju se radovi na izgradnji/ rekonstrukciji hidrotehničkih instalacija.

Maksimalni broj referenci koje će se bodovati je 5.

Ponuđaču koji ne dostavi relevantne reference će po tom parametru biti dodijeljeno 0 poena.

1. **UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni DIO I, DIO II, DIO III, DIO IV, (dio koji je zahtijevan tenderskom dokumentacijom) i DIO VIII u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

1. **NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI**

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom ili elektronskom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:

Ponuđač čija ponuda izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Izvođač) dužan je da prije zaključenja ugovra o javnoj nabavci preda Naručiocu neopozivu i bezuslovno naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5% ponuđene vrijeednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno kvaliteteno izvršenje ugovorenih obaveza. Garancija treba da važi minimum 7 dana duže od ponuđenog roka izvođenja radova.

U slučaju prekoračenja roka iz prethodno stava, izvođač je dužan da, na zahtjev Naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora. Ako ne produži važenje garancije za dobro izvršenje, Naručilac će aktivirati ovu garanciju i jednostrano raskinuti ugovor.

Garancija za dobro izvršenje ugovora biće sastavni dio Ugovora.

Izvođač je obavezan da najkasnije deset dana prije isticanja roka važenja garancije za dobro izvrešenje ugovora dostavi Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za otklanjanje nedostatak u garantnom roku u iznosu 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važnosti 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka. Ako izvođač ne dostavi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Ako izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 1,0‰ (jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa u izvođača obaveze da u cjelosti završi ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala – kazne, tada je izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Naručilac i izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- ponuda izvođača,

- garancija za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza

- garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuni obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja do isteka garantnog roka.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da izvođač:

a) jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;

b) ne izvrši svoje obaveze u roku predviđenim Ugovorom

c) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu kojom se značajno povećava obim ugovora

d) nastupi neki razlog koji predstavlja sukob interesa između naručioca i izvođača

e) ukoliko tokom trajanja ugovora utvrdi da je izvođač pravosnažno osuđen za neko od krivičnih dijela predviđenih članom 99 stav 1 tačka 1 ZJN

f) ukoliko izvođač tokom trajanja ugovora ne dostavi Naručiodu tehničku dokumentaciju traženu kao garanciju kvaliteta kojom će dokazati da kvalitet ponuđenog materijala odgovara uslovima/normama zahtijevanim tenderskom dokumentacijom

g) ukoliko izvođač tokom trajanja ugovora nije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje

h) u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponuđač, član zajedničke ponude, ili kao podugovarač radova.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ugovora.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, naručilac i izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležni sud u Podgorici.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

🞎 Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

-radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovornije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

1. **ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE**

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca, e-mail-om.

1. **IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA**

**OPŠTINA BAR**

Broj: 01-018/20-2081

Mjesto i datum: Bar, 05.08.2020. godine

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19),

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke redni broj 57 iz Plana javne nabavke broj 01-018/20-1926 od 21.07.2020. godine za izgradnju fekalne kanalizacije u Starom Baru, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjednik: Dušan Raičević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Predsjednik komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Natalija Šainović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Tatjana Šišević

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke: Aleksandar Glavanović

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*s.r.*

1. **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU**

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem preko ESJN-a[[2]](#footnote-2). Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.

1. Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma. [↑](#footnote-ref-1)
2. Od dana upostavljanja ESJN-a isključivo se dostavlja preko ESJN-a [↑](#footnote-ref-2)